Adressierung in Netzwerken

Genau wie Personen in einer Stadt besitzen besitzen auch Geräte im Netzwerk eine eindeutige Adresse.

IPv4-Adressierung

Eine IPv4-Adresse (IP-Adresse) besteht aus vier ganzen Zahlen im Bereich von 0 bis 255 die durch einen Punkt getrennt sind.

Beispiel:

192.168.100.66

Für das Netzwerkgerät ist die IP-Adresse eine 32-stellige Dualzahl:

11000000.10101000.01100100.01000010

Eine IP-Adresse besteht aus einem Netzwerkteil, der das Netzwerk angibt, und einem Hostteil, der den Rechner im Netzwerk angibt. Der Hostteil wird durch die Subnetzmaske bestimmt. Sie ist genau so aufgebaut, wie eine IP-Adresse.

Beispiel:

192.168.100.66

Netzwerkteil.Hostteil

Zugehörige Subnetzmaske:

255.255.0.0

Wir wollen uns hier nicht mit der genauen Berechnung des Host und des Netzwerkteils der IP-Adresse beschäftigen. Genauere Informationen dazu findet man hier: CIDR

Wir betrachten in unseren Netzwerken nur die folgenden Netzmasken:

Netzmaske	Netzwerkteil/Hostteil
255.255.255.0	192.168.100.66
255.255.0.0	192.168.100.66
255.0.0.0	192.168.100.66

Private IP-Adressen

Normalerweise ist jede IP-Adresse im Internet eindeutig. Damit auch lokale Rechnernetze adressiert werden können, gibt es sogenannte private IP-Adressen, welche nicht im Internet auftreten. Diese wurden wie folgt festgelegt:

10.0.0.0 bis 10.255.255.255

172.16.0.0 bis 172.31.255.255

192.168.0.0 bis 192.168.255.255

IPv6-Adressierung

Seit der Einführung der IPv4-Adressierung hat die Anzahl der Netzwerkgeräte im Internet immer mehr zugenommen, so dass weltweit nicht mehr genügend IPv4-Adressen existieren, um jedes Netzwerkgerät im im Internet zu adressieren. Deshalb wird seit einigen Jahren der IPv6-Standard eingeführt. Eine IPv6-Adresse besteht aus acht vierstelligen hexadezimalen Zahlen, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind.

Beispiel:

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344

Damit lassen sich auch in Zukunft alle Netzwerkgeräte im Internet adressieren.

Routing

Wie wir bei den IP-Adressen gesehen haben, können Rechner einen unterschiedlichen Netzwerkteil der IP-Adresse haben. Sie befinden sich damit in unterschiedlichen Netzen. Datenpakete können nun nicht ohne weiteres zwischen den Netzen ausgetauscht werden. Hierfür benötigt man einen Router. Das ist ein Netzwerkgerät, welches mindestens zwei Netzwerkadapter in unterschiedlichen Netzen hat. Mit Hilfe von Routing-Regeln werden nun die Datenpakete zwischen den Netzen weitergeleitet.

Domain Name System

Bereits in Klasse 8 hast du schon einiges über das Domain Name System erfahren. Hier findes du noch eine etwas ausführlichere Erklärung: https://www.ionos.de/digitalguide/server/knowhow/domain-name-system/.

DHCP