1.3.1 Von Neumann Architektur

Einstiegsvideo

Komponenten der Von-Neumann-Architektur

Die Von-Neumann-Architektur besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

1. Zentraleinheit (Central Processing Unit, CPU): Die CPU ist das Herzstück des Computers und besteht aus dem Steuerwerk und dem Rechenwerk. Das Steuerwerk koordiniert und steuert die Abläufe im Computer, während das Rechenwerk mathematische und logische Operationen durchführt. 2. Speicher (Speicherwerk): Der Speicher hat die Aufgabe die Daten und Programme mit denen aktuell gearbeitet wird, zu speichern. Er ist in Zellen unterteilt, die jeweils eine feste Größe haben und über eine eindeutige Adresse angesprochen werden können. Dadurch können Daten und Befehle effizient gespeichert und abgerufen werden. 3. Kommunikation (Ein- und Ausgabegeräte, Eingabe- und Ausgabewerk, I/O Unit): Diese Geräte ermöglichen die Kommunikation zwischen dem Computer und der Außenwelt. Beispiele für Eingabegeräte sind Tastatur und Maus, während Drucker und Bildschirm Beispiele für Ausgabegeräte sind. 4. Bussystem: Das Bussystem ist ein Kommunikationsweg, über den Daten und Befehle zwischen den verschiedenen Komponenten des Computers ausgetauscht werden. Es gibt verschiedene Arten von Bussen, wie den Datenbus, den Adressbus und den Steuerbus.

1) Quelle: Opalkurs Inf11 LB1 Technische Informatik - GDP